График разводки мостов на Неве в Санкт-Петербурге (Навигация 2008 г.)

Название моста | Прекращение движения | Начало движения
Володарский | 2:00 4:15 | 3:45 5:45
Финляндский | 2:20 | 5:30
Александра Невского | 2:20 | 5:10
Большеохтинский | 2:00 | 5:00
Литейный | 1:40 | 4:45
Троицкий | 1:35 | 4:50
Дворцовый | 1:25 | 4:55
Благовещенский (Лейтенанта Шмидта) | 1:25 3:10 | 2:45 5:00
Биржевой | 2:00 | 4:55
Тучков | 2:00 3:35 | 2:55 4:55
Сампсониевский | 2:10 3:20 | 2:45 4:25
Гренадерский | 2:45 4:20 | 3:45 4:50
Кантемировский | 2:45 4:20 | 3:45 4:50

Примечание

- Разводка мостов производится на основании «Правил пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов», утвержденных приказом Комитета по управлению городским хозяйством N36 от 20.02.96г.
- Разводка мостов 1-го Елагина, 2-го Елагина, 3-го Елагина, Б.Петровского производится по рабочим дням, по предварительным заявкам.
- Диспетчер ГУП «Мостотрест» информирует городские организации в случаях:

- Задержки разводки мостов: ГБУ «Волго-Балт» тел. 494-85-17, 315-78-39.
- Задержки наводки мостов:

- Дежурную службу Комитета по транспорту Правительства СПб тел. 388-53-32.
- Центральную диспетчерскую службу ГУП «Горэлектротранс» тел. 571-42-62, 571-13-65.
- Центральную службу движения ГУП «Пассажиравтотранс» тел. 326-30-20.
- Федеральную противопожарную службу тел. 718-25-01, 718-26-71, 718-26-00.
- Диспетчерскую службу «Скорой помощи» тел. 595-37-11, 595-80-76, 310-47-71.
- Дежурную часть управления УГИДД тел. 234-90-21, 234-93-03.
- Дежурную службу КБиДХ тел.314-98-90, 314-60-13, 315-95-45.
- Диспетчера ГОиЧС тел.718-59-75, 445-28-54.

- При технической необходимости для осуществления профилактического ремонта механизмов привода разводные пролеты мостов, по согласованию с Комитетом по транспорту Правительства СПб и ГБУ "Волго-Балт", ГУП "Мостотрест" представляется право один раз в два месяца не производить разводку мостов.
- Всем организациям категорически запрещается нарушать время прекращения движения сухопутного транспорта и время окончания судоходства в разводной пролет согласно утвержденному графику.

Ладожский мост:
В рабочие дни 1-я разводка 8:00 - 9:00
2-я разводка 14:00 - 15:00
Понедельник - первой разводки нет
Пятница - второй разводки нет

Разводка моста не производится:

- при температуре воздуха более +25 градусов C
- при скорости ветра более 15м в секунду.

Заявка на разводку моста должна подаваться за двое суток в ЦДС ГБУ "Волго-Балт" по факсу 315-78-39

Кузьминский мост:

Разводка может быть произведена один раз в сутки с 13:35 до 14:35.
При разводке моста в выходные дни заявку необхдимо подать за 10 суток.
Заявка на разводку моста должна подаваться за двое суток в ЦДС ГБУ "Волго-Балт" по факсу 315-78-39